**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

1. Предмет јавне набавке **ЈН број 33/20** је набавка добара – Делови кочионе инсталације – кочионе плочице.

Назив и ознака из општег речника набавке (CPV ознака): 34322000 – Кочнице и делови кочница.

1. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

**II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), УСЛОВИ ИСПОРУКЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. број** | **Складишни број** | **Назив добара** | **Јединица мере** | **Оквирна**  **количина** |
|  | IV42555633 | DISK PLOCICE II 42555633 WVA29231 | гарнитура | 14 |
|  | IV42555669 | DISK PLOCICE I 42555669 WVA29122 | гарнитура | 14 |
|  | MN908104008 | PLOCICE DISK IK103,218 WVA29106-29202 | гарнитура | 36 |
|  | VL3095396 | DISK PLOCICE B7R POG. B9L PR. WVA29125 | гарнитура | 50 |
|  | VL85105485 | DISK PLOCICE PREDNJE B7R-V7000 WVA29090 | гарнитура | 30 |
|  | VL85107768 | DISK PLOCICE B9L POGONSKE 29131 | гарнитура | 80 |
|  | ZF0501221397 | DISK PLOCICE IK112 K092893 | комад | 60 |

Предмет јавне набавке je набавка добара – Делови кочионе инсталације – кочионе плочице, према следећој спецификацији:

**ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА КОЧИОНЕ ПЛОЧИЦЕ**

Уз испоруку кочионих плочица обавезна је испорука припадајућих осигуравајућих елемената – елементи правилног вођења и осигуравања кочионе плочице од испадања током кочења. Опис припадајућих елемената дефинисан је преко стандардизованих и опште примењиваних WVА ознака. У наредној табели дата је и описна структура припадајућих осигуравајућих елемената.

У предметној јавној набавци захтева се да произвођач понуђених добара поседује стандард квалитета SRPS ISO/TS 16949, због великог сигурносног значаја предметних добара за безбедност у саобраћају. Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави тражени сертификат, а у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Захтева се да понуђачи понуде хомологоване кочионе плочице према регулативи 90R-01. Као доказ испуњености постављеног захтева понуђачи су обавезни да уз понуду за предметну јавну набавку доставке хомологационе листове за понуђене ставке, издату од стране надлежних органа било које државе.

ОСИГУРАВАЈУЋИ ЕЛЕМЕНТИ - СТРУКТУРА:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Складишни број | WVA  ознака | Припадајући осигуравајући елементи |
| 1 | IV42555633 | 29231 | Limeni nosači;  Vezni vijci. |
| 2 | IV42555669 | 29122 | - |
| 3 | MN908104008 | 29106-29202-29087-29179 | Uzdužni limeni osigurači;  Poprečni osigurači;  Vijci za osiguranje;  Uskočnici i podloške;  Gumeni zaštitni čepovi. |
| 4 | VL3095396 | 29125 | Uzdužni limeni osigurači;  Dva vijka za poprečne osigurače. |
| 6 | VL85107768 | 29131 | Uzdužni limeni osigurači. |
| 5 | VL85105485 | 29090 | Uzdužni dugački;  Uzdužni kratki;  Osiguravajuće osovinice. |
| 7 | ZF 0501.221.397 | 29278 02  или  29278 300 1 4 | Uzdužni limeni osigurači neodvojivo vezan za kočionu pločicu. |
| Takođe, ukoliko se nudi ekvivalentni proizvod, zahteva se dostavljanje detaljnog radioničkog crteža kompletne pločice, sa prikazanom detaljem veze limenog osigurača i tela pločice! Za TEXTAR T7400 pločice koje su iz fabričke-prve ugradnje, umesto tehničkog crteža potrebno je dostaviti dokaz o kataloškoj povezanosti sa navedenim ZF brojem. |

***Напомене:***

*Понуђач мора да понуди сва добра наведена у спецификацији, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.*

*Понуђач је дужан да, уколико не нуди добра којa су наведенa у техничкој спецификацији Наручиоца, према наведеним ознакама произвођача, понуди одговарајућа добра, односно добра која имају исте техничке карактеристика и ниво квалитета као наведена добра. Као доказ да нуди добра одговарајућег квалитета, Понуђач је дужан да, као саставни део понуде, достави каталог или извод из каталога за понуђена добра или други доказ на основу ког се могу утврдити техничке карактеристике понуђених добара, а у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа/неприхватљивa.*

*Како су предмет набавке, добра чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, Наручилац је, у горе наведеној техничкој спецификацији добара, дефинисао оквирну годишњу количину предметних добара. Сходно томе, Наручилац ће поручивати добра сукцесивно, на основу писане наруџбенице, према динамици и у количинама које буду одговарале његовим стварним потребама, а према јединичним ценама датим у понуди, до реализације укупне уговорене вредности, с тим да Наручилац задржава право да набавља добра која су предмет набавке у износу мањем од укупно уговореног. Уколико уговор, не буде реализован до његове укупне уговорене вредности Понуђач нема право да тражи испуњење уговора.*

*Минималан гарантни рок који Наручилац може да прихвати је 12 месеци.*

*Најдужи рок испоруке добара, који Наручилац може да прихвати је 15 дана од дана пријема писаног позива издатог од стране Наручиоца.*

*Сагласност са овим захтевом Наручиоца, понуђач даје самим учешћем у поступку јавне набавке.*

*Складишни бројеви из спецификације, Наручиоца у предметној јавној набавци су интерног карактера и не узимају се у обзир приликом сачињавања понуде.*

**Напомена:**

**Конкурсна документација састављена је у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19), комплетну докуметацију, као и све остале информације о предметном поступку јавне набавке можете видети путем линка:**

**https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/3419**